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PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
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	Bankas rekvizīti
	

	Līguma paraksttiesīgā persona
	

	Pilnvarojuma dokuments (uz kura pamata rīkojas) 
	

	Par līguma izpildi atbildīgā persona no pretendenta puses
	

	Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, 
e-pasts)
	


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
Augstas caurgājības autocisterna 4 x 4 
(turpmāk- Prece)
	 
	Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības

	Piegādājamās preces nosaukums
	Augstas caurgājības autocisterna

	Vienību skaits
	1-3

	Standarti, kuriem precei  jāatbilst: 
	Latvijas standarts LVS EN 1846-1 “Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transports. 1.daļa: Nomenklatūra  un  apzīmējumi”  ir identisks Eiropas standartam EN 1846-1 “Firefigting and rescue service vehicles -Part 1: Nomenklature and disignation”.

	
	Latvijas standarts LVS EN 1846-2 “Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transports. 2.daļa:Vispārīgas prasības. Drošības un ekspluatācijas kvalitāte” ir identisks Eiropas standartam EN 1846-3 “Firefigting  and  rescue  service     vehicles -Part 2: Common requiments – Safety and perfomance”.   

	
	Latvijas standarts LVS EN 1846-3“Ugunsdzēsības  un  glābšanas dienesta transports. 3.daļa: Ilgtermiņa lietošanai iebūvēts aprīkojums. Drošības un ekspluatācijas kvalitāte” ir identisks  Eiropas  standartam  EN 1846-3   “Firefigting   and rescue service vehicles -Part 3: Permanently installed equipment – Safety and perfomance”    

	
	Latvijas standarts LVS EN 1028-1 “Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar ierīci gaisa atsūknēšanai un uzpildei ar ūdeni. 1.daļa: Klasifikācija. Vispārīgās un drošības prasības” ir identisks Eiropas standartam EN 1028-1“Fire-figting pumps- Fire-fighting centrifugal pumps with primer  Part 1: Classification – General and safety requiments.”

	
	Latvijas standarts  LVS EN 1028-2 “Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar ierīci gaisa atsūknēšanai un uzpildei ar ūdeni. 2.daļa: Pārbaude vispārīgās un drošības prasības” ir identisks Eiropas standartam EN 1028-1 “Fire-figting pumps- Fire-fighting centrifugal pumps with primer  Part 1: Classification – General and safety requiments.”

	
	Latvijas Republikas standarta LVS 63:2009 “Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums”

	Atbilstība LR normatīvo aktu prasībām
	Ministru kabineta 30.05.2017 noteikumi Nr. 295 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”

	
	Ministru kabineta 1999. gada 31.augusta noteikumi Nr.304 “Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem“ 

	
	

	Prasības piegādājamajiem automobiļiem:

	1
	Ugunsdzēsības automobilis
	Ar spēju virzīties pa visām ceļu virsmām un apvidiem (LVS EN 1846-1  5.punkts 3.kategorija (All terrain),  masu klases - vidējā (M) vai smagākā (S) (4.punkts), ar riteņu formulu - 4  4 

	2
	Riteņu skaits
	uz katras ass divi riteņi (nesapāroti)

	3
	Dzinēja degvielas tips 
	dīzeļdegviela

	4
	Dzinēja jauda
	Ne mazāka par 240kW

	5
	Stūres iekārta
	Aizsargāts stūres mehānisms

	6
	Pārnesumkārba
	Manuālā, ar pazeminātiem pārnesumiem

	7
	Transmisija
	4x4 ar diferenciāļa bloķēšanu, priekšējo un aizmugurējos ass bloķētāju un pretizslīdes sistēmu ir jābūt  signāllampai, kas parāda kad bloķētājs ir ieslēgts

	8
	Klīrenss (līdz asīm) 
	ne zemāks kā 360 mm

	9
	Priekšējā slīpuma pārvarēšanas leņķis ar vinču 
	ne mazāks par 20°

	10
	Aizmugurējā slīpuma pārvarēšanas leņķis
	ne mazāks par 35°

	11
	Virsmu pretkorozijas aizsardzība
	kabīnes grīdas ārējai apakšējai virsmai jābūt ar aizsargpārklājumu,  speciālās virsbūves  iekšējai un ārējai apakšējai  virsmai  jābūt  no  nerūsējoša metāla, alumīnija, stikla šķiedras (GPR) vai pārklātai ar aizsargpārklājumu, ne mazāk kā ar 10 gadu pretkorozijas garantiju

	12
	Pielietošanas temperatūras diapazons
	visiem mehānismiem (t.sk., automobiļa dzinējam) un iekārtām jādarbojas temperatūras diapazonā no vismaz -30ºC līdz +40ºC

	13
	Maksimālais ātrums
	ne mazāks par 90 km/h

	14
	Degvielas tvertnes tilpums
	ne mazāk kā 300 km nobraukuma un 4 stundu ilga iekārtu ar piedziņu no automobiļa dzinēja darbībai nodrošināšanai

	15
	Riepas
	uzstādītas visas jaunas kravas automobiļu riepas, paredzētas bezceļa apstākļiem (All terrain), slodzes indekss atbilstoši slodzes sadalījumam (ņemot vērā automobiļa pilnu masu)

	16
	Rezerves ritenis
	jauna, atbilstoša izmēra un protektoru, jābūt komplektācijā, bet ne stacionāri uzstādīts uz automobiļa

	17
	Pieslēgšanās pie ārējā elektropievada
	jābūt nodrošinātai  iespējai pieslēgties pie ārējā 220V elektrotīkla, kas nodrošina automobiļa akumulatoru uzlādi. Pie dzinēja iedarbināšanas uzlādes vads automātiski atslēdzas un atvienojās no ligzdas. Pēc vada atvienošanās no ligzdas, ligzdai ir automātiski jānosedzas ar aizsargvāku.

	18
	Pieslēgšanās elektrovads
	elektrovads  ne īsāks  kā 5m, ar atbilstošām standarta kontaktdakšu (savienojumiem) komplektā. Aizsardzības klase ne zemāka kā IP44 

	19
	Pieslēgšanās izvietojums
	pieslēgšanās vieta konstruktīvi izvietota autovadītāja pusē.

	20
	Pieslēgšanās pie ārējas pneimoiekārtas
	jābūt nodrošinātai  iespējai pieslēgties ārējai pneimoiekārtai automobiļa gaisa sistēmas pastāvīgai uzturēšanai zem spiediena. Atbilstošs, ne mazāk kā 20 m gaisa vads  ar standarta savienojumu komplektā. 

	21
	Pieslēgšanās pie ārējas pneimoiekārtas
	pieslēgšanās pneimopievads var būt apvienots ar elektro pievada pieslēgumu 

	22
	Automobiļa kopējais garums 
	līdz 8500 mm

	23
	Aprīkota automobiļa  maksimālais augstums
	līdz 2900 mm

	24
	Aprīkota automobiļa  maksimālais platums
	līdz 2550 mm

	25
	Priekšējais atdurstienis
	pastiprināts priekšējais atdurstienis ar integrētu vinčas stiprinājumu, atdurstienis piemērots koku līdz 10 cm diametrā noliekšanai.

	26
	Sakabes ierīces
	stacionāra sakabes ierīce automobiļa aizmugurē paredzēta  vismaz 12000 kg vilkšanai,  diametrs  D40 mm. Papildus nodrošināt ar vieglā automobiļa piekabes vilkšanas konstrukciju - lodveida sakabes konstrukcija (standarta). Atbilstošu elektrokomunikāciju norādīto piekabju elektroinstalācijas pievienošanai (kontaktligzdas: apaļa, 15 kontakti, 24 V (ISO 12098) ar pāreju uz 2x7 kontakti (ISO 1185 un 3731); apaļa, 13 kontakti, 12V (ISO 11446); apaļa, 7 kontakti, 12 V (ISO 1724))

	27
	Kabīnes iekārtojums:

	28
	Kabīnes uzbūve
	speciālā ugunsdzēsības dienestiem paredzēta vienkorpusa kabīne 2 durvīm. Paredzētām vismaz 3 vietām: 1+2. Visas drošības jostas sarkanā krāsā un var piesprādzēt ja ir uzvilkts ugunsdzēsēja aizsargtērps. Izvietotajam aprīkojumam kabīnē jābūt piestiprinātam tā, lai braukšanas laikā tas nekustētos.

	29
	Kabīnes aizsardzība
	priekšas un aizmugures lukturi, miglas lukturi, speciālās gaismas un skaņas ierīces aprīkotas ar izturīgu pret triecieniem aizsargrāmi

	30
	Iekāpšana 
	stacionāri, nekustīgi  iebūvēti pakāpieni, kas nodrošina vieglu un drošu iekāpšanu/izkāpšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar integrētu iebūvētu apgaismojumu augšējā pakāpienā, kabīnes aizmugurējā daļā

	31
	Sēdekļu atzveltnes
	jābūt integrētiem 2 gab. saspiesta gaisa elpošanas aparātu stiprinājumiem (pasažieriem), ar galvas atbalstiem, sēdekļu pārvalkiem jābūt no viegli tīrāma un izturīga materiāla, automobiļa vadītāja vietai jābūt aprīkotai ar vertikāli/horizontāli regulējamu  sēdekli. Aparātu izvietojumam jānodrošina iespēju izmantot (pielietot) tos automobiļa braukšanas laikā

	32
	Saspiestā gaisa elpošanas aparāti ar baloniem (minimālās prasības)
	3 gab., "MSA AirGo Pro SL", ar iespēju pieslēgt sejas masku glābjamajam vai  ķīmiskā aizsargtērpa ventilēšanai, plaušu automāts „AutoMaXX-AS Short, saspiesta gaisa baloni no viegla kompozītmateriāla (ar alumīnija ielikni), balonam jabut gaismas atstarojušiem elementiem,  tilpums 6,8-7l, 30 gadu ekspluatācijas laiks, gaisa spiediens 300 bar, ar ventiļiem (sintemetalisko filtru ar drošības vārstu), ventiļa aizsarguzgrezni un divu balonu "T" veida savienojumu katram aparātam, ne mazāk kā 2 saspiesta gaisa elpošanas aparāti kabīnē, kuri integrēti personāla sēdekļos, nodrošinot drošību automobiļa braukšanas laikā.  Autovadītājam paredzētais elpošanas aparāts izvietots blakus autovadītāja krēslam tā, lai netraucētu drošu automobiļa vadīšanu un nodrošinot drošību automobiļa braukšanas laikā vai izvietots automobiļa nodalījumā. Apvalks balonam "Exxtreme" no NOMEX auduma vai ekvivalenta materiāla ar iestrādātiem  gaismas atstarojušiem elementiem. Katram aparātam ne mazāk kā 1 ugunsdzēsēju-glābēju elpošanas aparātu pārspiediena sejas maskas Ultra Elite PS MaXX ar atbilstošu plaušu automātu AutoMaXX-AS (ne mazāk kā ar 1,5 metru garu vidējā spiediena gaisa vadu ar atbilstošu standarta  savienojumu) ar speciālajā futlārī ar plecu siksnu

	33
	Elpošanas sejas maska glābjamiem (evakuācijai)
	3 gab., "MSA", katrā elpošanas aparāta komplektā, normāla spiediena elpošanas sejas maska glābjamiem  (3S-EZ-MaXX) ar atbilstošu plaušu automātu  AutoMaXX - NR un ne mazāk kā (ar 1,5 metru garu vidējā spiediena gaisa vadu ar atbilstošu standarta  savienojumu), speciālajā futlārī ar plecu siksnu.

	34
	saspiesta gaisa elpošanas baloni (rezerves baloni) 
	izvietoti 3 gab. saspiesta gaisa baloni no viegla kompozītmateriāla (ar alumīnija ielikni), balonam jābūt gaismas atstarojušiem elementiem,  tilpums 6,8-7l, 30 gadu ekspluatācijas laiks, gaisa spiediens 300 bar, ar ventiļiem (sintemetalisko filtri ar drošības vārstu), ventiļa aizsarguzgriezni 300 bar. saspiesta gaisa baloniem no viegla kompozītmateriāla ar ventiļiem, tilpumu 6,8-7l un apvalkiem balonam "Exxtreme" no NOMEX auduma vai ekvivalenta materiāla ar iestrādātiem  gaismas atstarojušiem elementiem. Izvietojums saskaņojams izgatavošanas laikā. (automobiļa virsbūves  nodalījuma, tapsētās uzstādīšanas vietas ar ātriem stiprinājumiem)

	35
	Sēdekļi
	no viegli tīrāma un izturīga materiāla 

	36
	Automobiļa vadītāja sēdvieta
	aprīkota ar regulējamu horizontāli/vertikāli 

	37
	Apgaismojums kabīnē
	vispārējais apgaismojums un individuālais apgaismojums salona priekšā pasažiera pusē, papildus LED lampa uz lokana kāta. Piestiprināta ergonomiskā vietā ērtai tās lietošanai un pieslēgta automobiļa elektrosistēmai (saskaņojama izgatavošanas laikā). 

	38
	Kabīnes grīda 
	ar mitrumizturīgu, nodilumizturīgu,  neslīdošu un korozijizturīgu virsmas segumu. Ar aizsardzību pret mitruma iekļūšanu zem seguma.  

	39
	Grupvieda lukturis  (minimālās prasības):
	1 gab., ūdensnecaurlaidīgs, pārnēsājams ("Streamlight" Fire Vulcan vai ekvivalents), komplektā ar atbilstošu  akumulatoru,  ugunsdzēsēju lukturu uzlādēšanas iekārtu no 220 V un automobiļa elektrosistēmas.

	40
	# aprīkojumā
	ar regulējamu plecu siksnu, ar iespēju to ātri atvienot no luktura

	41
	#nepārtrauktas darbības laiks
	ne mazāk kā 4 stundas

	42
	#korpusa materiāls
	triecienizturīgs,  luktura korpusam jānodrošina luktura stabilitāte, uzstādot to uz virsmām. 

	43
	#svars
	līdz 1kg

	44
	#stara garums
	ne mazāk par 500m

	45
	#gaismas plūsma
	ne mazāk par 180lm

	46
	Individuālais lukturis (minimālās prasības):
	3 gab., ūdensnecaurlaidīgs, pārnēsājami ("Streamlight" vai ekvivalenti), komplektā ar atbilstošiem akumulatoriem, ar trijām  lukturu uzlādēšanas iekārtām no 220V un automobiļa elektrosistēmas.

	47
	#nepārtrauktas darbības laiks
	ne mazāk kā 3 stundas

	48
	#korpusa materiāls
	triecienizturīgs, luktura korpusam jānodrošina luktura stabilitāte, uzstādot to uz virsmām un iespēja piestiprināt pie aizsargtērpa

	49
	#svars
	līdz 0,6 kg

	50
	#stara garums
	ne mazāk par 400m

	51
	#gaismas plūsma
	ne mazāk par 170lm

	52
	Kabīnes aprīkojums:

	53
	Speciālā skaņas iekārta
	atbilstoši  LVS 63:2015, ar jaudu ne mazāk kā 200 W, ar mikrofonu un atbilstošā komplektācijā 

	54
	Speciālā gaismas iekārta
	atbilstoši  LVS 63:2015.Papildus zilas bākugunis iestrādātas speciālajā virsbūvē (kravas kastē) augšējā daļā priekšā un aizmugurē, lai bākuguns gaismas netraucē automobiļa vadītājam. Papildus vismaz divi stroboskopi iestrādāti automobiļa priekšējā dekoratīvajā režģī.

	55
	Rācija ar barošanas bloku:
	jābūt paredzētai un aprīkotai APX/ XTL rācijas uzstādīšanas vietai, atbilstoši IeM Informācijas centra izstrādātajām rekomendācijām (1.pielikums) Rāciju un to komponentu uzstādīšana notiek Latvijā IeM Informācijas centra pārraudzībā

	56
	Rācijas komponentes sūkņu  nodalījumā
	sūkņu nodalījumā jābūt iebūvētām iekārtām, lai dzirdētu un atbildētu pa rāciju

	57
	Gaismas iekārtas
	atbilstoši MK 30.05.2017  noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”. Pretmiglas lukturi automobiļa priekšā un aizmugurē.  Visiem lukturiem jābūt  aizsargātiem ar  speciāliem aizsargiem. Aizmugurējiem visiem lukturiem jābūt iestrādātiem automobiļa korpusā, pieskaņojot kopējam automobiļa dizainam

	58
	Riepu pumpēšanas vads
	riepu pumpēšanas vads ar manometru, kas nodrošina visu riepu uzpumpēšanu no automobiļa pneimatiskās sistēmas, atbilstoša garuma. Viegli pieejamā vietā pieslēgšanai pie šasijas pneimosistēmas

	59
	Avārijas trijstūris un atstarojošā veste
	komplektā

	60
	Aptieciņa
	standarta komplektācijā

	61
	Prožektors (meklētājs)
	ar rokturi ērtai turēšanai vienā rokā,  ar izstiepjamu elektrovadu ne mazāk kā 1,5 m garumā, kas nodrošina  prožektora pielietošanu  pa atvērtu kabīnes logu  un ar apgaismojumu vismaz 5 lux 100 m attālumā, ūdensnecaurlaidīgs viegla materiāla korpuss, pieslēdzams pie automobiļa elektrosistēmas caur standarta 12V elektroligzdu (piepīpētāju). Prožektoram paredzēta nostiprināšanas vieta kabīnē, izvietojums saskaņojams izgatavošanas laikā.

	62
	Priekšējā paneļa papildus aprīkojums
	vismaz 2 gab. panelī iebūvētas, ērti lietojamas,  standarta 12V elektroligzdas (piepīpētājs) un 4 USB iebūvētas ligzdas

	63
	Atpakaļskata spoguļi
	apsildāmi. Nodrošināti ar kustības (pielocīšanas) ierobežotājiem attiecībā pret sāna durvju stiklu. Zem spoguļiem izvietoti papildus lukturi katrā pusē papildus redzamības nodrošināšanai atpakaļgaitas manevra izpildes laikā. Pasažieru pusē  izvietoti papildspoguļi, lai redzētu automobiļa priekšējo asi un automobiļa priekšu. Abās pusēs zem pamatspoguļa, izvietoti spoguļi, lai redzētu automobiļa aizmuguri.

	64
	Vinča
	izvietota automobiļa priekšējā daļā. Stacionāri uzstādīta elektriskā vai hidrauliskā vinča.  Minimālā vilktspēja ne mazāk kā 6500 kg ar ne īsāku par 30 m  trosi, spoles pēdējie 2 troses metri kontrastrējošā krāsā. Uz troses uzstādīts drošības apvalks. Vinča aizsargāta ar aizsargmaisu. Aizsardzība pret pārslodzi un pārkaršanu. Trose ar 2 blokiem vilkšanas jaudas paaugstināšanai (savienojama kopējā sistēmā) un atbilstošu āķi komplektā (vinčas uzstādīšana saskaņojama uzstādīšanas laikā)

	65
	Stacionāri uzstādītas ugunsdzēšanas iekārtas, kuras savienotas ugunsdzēšanas sistēmā:

	66
	Ūdens tvertne 
	polipropilēna karbonāta (PP-C) vai kompozīta stiklaplasta (GRP) materiāla, paredzēta ūdens transportēšanai. Tvertnei jābūt ar iekšējās slodzes samazināšanas elementiem un savienotai ar ugunsdzēsības sūkni. Tvertni paredzēts transportēt pilnu/pustukšu/tukšu, tas nedrīkst radīt defektus tvertnei, ar tilpumu ne mazāk kā  3000 litri

	67
	# tvertnes lūka
	iebūvēta vērtnēs, ar diametru ne mazāku kā 50cm (cisternas pārbaudes darbu veikšanai)

	68
	# tvertnes aprīkojums
	aprīkota ar pārplūdes sistēmu (izturība nemazāk kā 10 bar), kuras ūdens izvads neskar aprīkojumu un citus transportlīdzekļa elementus. Ūdens līmeņa rādītājs (vismaz viens sūkņa nodalījumā). Iebūvēts ievads bezsūkņa uzpildīšanai ar savienojumu D80, savienojuma tips - "BOGDANOV". Jānodrošina ūdens nesasalšanu un aprīkojuma darbspēju zemu temperatūru ietekmē vismaz līdz -30° C.

	69
	ūdenssūkņa tehniskie parametri
	aprīkots ar ūdens izlaišanas sistēmu. Ražība vismaz 3000l/min pie spiediena 10 bar. Maksimālais darba spiediens ne mazāks par 16 bar. Netīrumu frakciju lielums ūdenī, ar kuru var strādāt sūknis, ne mazāks kā 5mm. Jānodrošina sūkņa pretaizsalšana (pietiekama apsilde) zemu temperatūru ietekmē. Sūkņa vadība tiek nodrošināta ar CAN BUS sistēmu caur vadības pulti ar displeju, kura izvietota sūkņa nodalījumā ergonomiski netraucējot operēt ar sūkņa komponentēm un aprīkojumu, kurš izvietots šajā nodalījumā. Ūdens sūkņa remontu un apkopi ir jāspēj veikt bez speciālās virsbūves demontāžas un ap ūdens sūkni esošo konstrukciju demontāžas pielietojot griezējinstrumentus. Sūknis un/vai sūkņa operētājsistēma jāveido tā, lai sūkņa izplūdes spiediens nemainītos vairāk kā +/- 5% neatkarīgi no darba apstākļiem. Sūkņa ieplūdē var ievadīt ūdeni ar  vismaz 10 bar spiedienu. 

	70
	ūdenssūkņa aizsardzība
	automātiski aizsargāts pret kavitācijas nelabvēlīgu ietekmi, kas izvada karsto ūdeni no sūkņa. Sūkņa operētājsistēma neļauj darbināt sūkni bez ūdens ilgāk par 3 minūtēm (lai sūknis nepārkarst). 

	71
	ūdenssūkņa aizsardzība
	brīdinājuma signāli izvietoti sūkņa nodalījumā, kuri signalizē par visām iespējamām kļūdām sistēmā un ekspluatācijas īpatnībām, (piem. tvertnē nav ūdens, kavitācija, pārkaršana u.c.) saskaņojams izgatavošanas laikā.

	72
	ūdens uzsūkšanas sistēma
	nodrošina uzsūkšanas augstumu ne mazāku kā 7,5m, uzsūkšanas sistēmu var ieslēgt arī manuāli.

	73
	Ātrās lietošanas šļūtenes spole ar stobru
	 1 gab. spole ar šļūteni. Ar nodrošinājumu pret ūdens aizsalšanu tajā (garums vismaz 50m) un aprīkota  ar pievadu no pneimatiskās sistēmas ūdens izpūšanai no šļūtenes ar gaisa spiedienu. Komplektā ar regulējamu stobru  (piemēram Protek 302 vai ekvivalents)  (kompakta/izsmidzināta strūkla), savienota ar sūkni, un aprīkota  ar elektrisku un mehānisku (kurbuļa tipa) ierīci  šļūtenes uztīšanai spoles ērtai un vienmērīgai uztīšanai. Spoles izvietojums saskaņojams izgatavošanas laikā. 

	74
	Elektriskā tīkla un komunikāciju drošības sistēma
	integrēta CAN BUS sistēma ar sensoriem (spliteri), kuri nodrošina savstarpējo komunikāciju starp iekārtām un signāldevējiem ar informācijas vizualizāciju uz displejiem automobiļa kabīnē autovadītāja darbības zonā un ūdens sūkņa nodalījumā, sniedzot informāciju par tehniskajiem procesiem automobiļa darbībā. Sensoriem (spliteriem) jānodrošina automobiļa darbspēja neatkarīgi no atsevišķa mezgla bojājuma vai pēkšņa atteikuma. Komunikācijām jābūt nodrošinātām pret mehāniskiem bojājumiem un ārējās vides ietekmes

	75
	Speciālā aprīkojuma virsbūvē:

	76
	# virsbūves un nodalījumu materiāls
	virsbūve novietota uz automobiļa šasijas, kura stiprināta ar elementiem, kas samazina vibrāciju un nevēlamu ietekmi uz virsbūvi un stiprinājumiem. Rāmis izgatavots no anodēta alumīnija moduļu sistēmām vai citām nerūsējošām konstrukcijām ( piem. GRP, PP-C)  un nodalījumi izgatavoti no alumīnija vai GRP vai PP-C materiāla.

	77
	# nodalījumi
	labajā un kreisajā pusē, kopā ne mazāk kā  4 nodalījumi ar žalūzijas veida durvīm. Aizmugurē - apsildāms un aizverams sūkņa nodalījums.

	78
	autonomā apsilde
	nodalījumā, kurā uzstādīts sūknis; tvertnes, komunikācijām (ūdensvadi), sūkņa konstrukcijai  jānodrošina darbību temperatūras diapazonā vismaz no -30ºC līdz +40ºC

	79
	apgaismojums nodalījumos
	nodalījumi aprīkoti ar apgaismojumu, kas ieslēdzas automātiski, atverot nodalījumu durvis

	80
	nodalījumu durvis
	aizslēdzamas, žalūzijveida bīdāmas durvis, no korozijas izturīga materiāla, ar kopēju atslēgu

	81
	Aizmugures videokamera 
	integrēta CAN BUS sistēmā. Paredzēta autovadītājam atpakaļgaitas redzamības nodrošināšanai ar visām nepieciešamajām komunikācijām līdz CAN BUS sistēmas displejam kabīnē. Videokamera  automātiski ieslēdzas, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu. Aizsargāta IP44

	82
	Automobiļa video reģistrators
	kameras pikseļu skaits vismaz 5 Mpix, Video izšķirtspēja vismaz 2592 x 1944 (SHD), Iebūvēts Wi-Fi, Android/iOS atbalsts, iebūvēts akumulators: Li-Ion 500 mAh, komplektā ar atmiņas karti ar vismaz 64 GB ietilpību, stacionāri uzstādīts uz a/m priekšējā stikla

	83
	Elektriskā tīkla drošības sistēma
	aizsardzība pret īssavienojumiem un vadu izolācijas bojājumiem

	84
	Jumts
	ar sānu malām un neslīdošu virsmu, ar vietu pārnēsājamā aprīkojuma novietošanai, fiksācijai, vieglai noņemšanai. Jāparedz konkrētu trīsposmu izbīdāmo kāpņu un bomjkāpņu uzstādīšana. paredzot 2 kastes ar  aprīkojumu fiksāciju un vieglu to noņemšanu

	85
	Kāpnes
	stacionāras kāpnes  nokļūšanai uz virsbūves jumta. Konstrukcijai jānodrošina  ērta, droša  uzkāpšana, neslīdoši pakāpieni

	86
	Aprīkojuma izvietojums nodalījumos  
	ugunsdzēsības aprīkojums automobiļa labajā pusē, glābšanas darbu veikšanai - kreisajā pusē (ņemot vērā  automobiļa kustības virzienu)

	87
	Avārijas gaismas brīdinājuma signāls
	brīdinājuma signāls kabīnē par atvērtu nodalījumu 

	88
	Izbīdāmie/izvelkamie moduļi (plaukti) un balsti
	atvērtā un aizvērtā stāvoklī automātiski nobloķējas, gaismu atstarojošas brīdinājuma zīmes izbīdāmajiem moduļiem (plauktiem) un balstiem, kuri ir  izbīdīti   tālāk par 250 mm no automobiļa gabarīta

	89
	Papildus apgaismošanas ierīces jumta līmenī
	automobiļa dizainā integrēts LED  apgaismojums virsbūves visā garumā pa perimetru, nodrošinot apgaismošanu 5 m rādiusā  apkārt automobilim ar gaismas stiprumu vismaz 5 lux

	90
	Pielietošanas temperatūras diapazons
	visi mehānismi (t.sk. automobiļa dzinējs), stacionāri uzstādītās  un ievietotās iekārtas darbojas temperatūras diapazonā vismaz no -30ºC līdz +40ºC

	91
	Aprīkojums speciālā aprīkojuma un sūkņa nodalījumos:

	92
	Ar akumulatoru darbināms ķēdes motorzāģis
	izmantojams glābšanas dienestu profesionālās darbības nodrošināšanai. 

	93
	# Vibrācijas līmenis labā/kreisā puse
	ne vairāk kā 5 m/s²

	94
	#  svars 
	ne lielāks par 5 kg

	95
	# korpuss
	izgatavots no viegla, izturīga  materiāla, ergonomisks rokturis ar mīkstu, neslīdīgu virsmu, nodrošina ērtu un drošu satvērienu jebkādos ekspluatācijas apstākļos.

	96
	#bremžu sistēma
	ķēde apstājas, kad lietotājs atlaiž aizmugures rokturi, un, ja ir pietiekami spēcīgs atsitiens, vai, ja ir aktivizēts priekšējā roktura aizsargs.

	97
	#ķēdes spriegotājs
	ātrā spriegotāja sistēma bez papildus speciālā instrumenta palīdzības

	98
	# sliedes garums
	35-40 cm; solis 1/4"

	99
	# komplektā:
	komplektā ar  instrumentiem, piederumiem ķēdes asināšanai. Diviem litija jona akumulatoriem ar uzlādēs līmeņa idikātoriem  ar tilpumu vismaz 5 Ah un akumulatoru lādētāju. 

	100
	Ar akumulatoru darbināms diska motorzāģis
	izmantojams glābšanas dienestu profesionālās darbības nodrošināšanai. Aprīkots ar drošības un antivibrācijas sistēmu.

	101
	# Vibrācijas līmenis labā/kreisā puse
	ne vairāk kā 4 m/s²

	102
	#  svars bez akumulatora un griezējdiska
	svars ne lielāks par 5,5 kg

	103
	# korpuss
	izgatavots no viegla, izturīga  materiāla. Rokturis ergonomiski izliegts, roktura ērtai darbībai dažādās zāģa pozīcijās

	104
	# disku diametrs
	230 mm

	105
	# komplektā:
	divi litija jona akumulatori ar uzlādes līmeņa indikātoriem ar tilpumu vismaz 5Ah

	106
	griešanas diski
	abrazīvo disku, tēraudam, diametrs 230mm, Dimanta abrazīvo disku, armētam betonam, ķieģeļiem, diametrs 230mm.

	107
	instrumenti
	disku nomaiņai nepieciešamajiem instrumentiem, u.c. piederumiem apkopei

	108
	Hidraulisko glābšanas instrumentu komplekts: 
	profesionālais, paredzēts glābšanas darbu veikšanai. Komplekta sastāvdaļām  jābūt tikai viena ražotāja izgatavotām. 

	109
	Hidrauliskais kombinētais rokas instruments
	ar ergonomisku rokturi, lai griešanas laikā var manīt satvērienu. Rokturī iestradātas LED gaismas, kas vērstas uz griešanas vietu. 

	110
	#griešanas spēks
	ne mazāks kā 380kN

	111
	#izplēšanas spēks
	ne mazāks kā 200kN

	112
	#izplešanas distance
	ne mazāks kā350mm

	113
	#svars
	ne lielāks par 20 kg

	114
	#komplektā
	ar diviem akumulatoriem ar vismaz 5.0 Ah un akumulatoru lādētāju. Akumulatoru somu, instrumenta pārnēsāšanas siksnu, tīkla strāvas savienotāju. Komplektā ar instrumentiem ķēdes nomaiņai un aprīkojumu ķēdes asināšanai (vīle, šāblons u.c.) un akumulatoru uzlādei no 220 V tīkla

	115
	Hidrauliskais domkrats: 
	akumulatora domkrats ar lāzeru, kas norāda uz vietu, kur tiks izbīdīts cilindra gals

	116
	#darba cilindrs saliktā stāvoklī 
	ne lielāks kā 560 mm 

	117
	#kopējais cilindra garums izvērstā stāvoklī
	ne mazāk kā 1200 mm

	118
	#pirmās pakāpes celtspēja
	ne mazāk kā 210 kN

	119
	#otrās pakāpes celtspēja 
	ne mazāk par 90 kN

	120
	# darba spiediens 
	≤720 bar

	121
	# komplektā
	1 gab., ierīce ar diviem akumulatoriem un akumulatoru lādētāju. Akumulatoru somu, instrumenta pārnēsāšanas siksnu.

	122
	Hidrauliskais cilindrs durvju atvēršanai ar nepieciešamo komplektāciju tā darbībai (rokas sūknis, speciāls konteiners u.c.)
	1 komplekts, piemēram, Holmatro HDO 100 vai ekvivalents, darba cilindrs gājiens ne mazāk kā 100mm, celtspēja ne mazāk kā 90 kN  

	123
	Ūdens cauruļvadu savienojumi
	nodrošina ugunsdzēšanas ūdens sistēmas darbību, ar "Bogdanova" tipa savienojumiem

	124
	Šļūtenes:
	 

	125
	# D80 (77mm)
	10 gab, katrs no 20 - 25 m, savienojuma galviņu tips "BOGDANOV"  D80 speciālā nodalījumā paredzētām ugunsdzēsības šļūtenēm. Paaugstinātas izturības. 

	126
	# D50 (51 mm)
	8 gab, katra no 20 - 25 m, savienojuma galviņu tips "BOGDANOV" D50 speciālā nodalījumā paredzētām ugunsdzēsības šļūtenēm. 

	127
	Īsais spiedvads "A" D80
	2 gab. Garums 4m Savienojuma galviņas tips "BOGDANOV" D80.  

	128
	Sūcvadi:
	 

	129
	# D125 (125 mm)
	ne mazāk kā 2 gab., ar kopējo garumu ne mazāku kā 8 m, D125 (125 mm), savienojami ar ugunsdzēsības ūdenssūkni ūdens uzpildīšanai/iesūknēšanai, izgatavota no izturīga, lokana materiāla, savienojuma tips "BOGDANOV". Izvietojums saskaņojams izgatavošanas laikā. 

	130
	# D80 (75-77 mm) 
	2 gab., 4m katrs, D80 (75-77 mm) darbam no hidranta. Izgatavota no izturīga, lokana materiāla, savienojuma tips "BOGDANOV". Izvietojums saskaņojams izgatavošanas laikā

	131
	# D30 
	1 gab., putu koncentrāta ņemšanai no citas tvertnes, atbilstoši savienojumam. Izvietojums saskaņojams izgatavošanas laikā

	132
	Rokas kāpnes: 
	novietotas uz virsbūves jumta (var piedāvāt kāpnes, kuras ir ekvivalentas pēc pielietošanas principiem, un kuras atbilst šajā punktā noteiktām prasībām)

	133
	# rokas kāpnes (izbīdamās vai saliekamās)
	anodēta alumīnija trīsposmu izbīdāmās kāpnes. Divi augšējie posmi izbīdāmi ar vienas ugunsdrošas virves palīdzību. Kopējais garums izbīdītā stāvoklī ne mazāks par 10,5 m, saliktā stāvoklī - ne lielāks kā 4,60 m, maksimālais platums - 700 mm. Trešā posma platums vismaz 335 mm. Maksimālais svars 55 kg. Neslīdoši pakāpieni.  Stiprinājumu konstrukcijai uz speciālās virsbūves jumta jānodrošina  kāpņu  vieglu noņemšanu un uzstādīšanu ar stabilu fiksāciju automobiļa kustības laikā

	134
	# rokas kāpnes (bomjkāpnes)
	garums saliktā stāvoklī ne lielāks kā 3.4 m. Garums darba stāvoklī ne mazāks kā 3.1m Attālums starp pakāpieniem 0.34m +/- 0.01m. Svars ne lielāks kā 10 kg. 

	135
	Dalītāji:
	2 gab. dalītāji: dalīšana D80 = 2 D50 + 1D80,  savienojuma tips "BOGDANOV". AWG" numurs no kataloga "Ident-No  60527933" vai ekvivalents

	136
	Savienojums (ūdens savācējs)
	1 gab. D80=D80=D80 un 1 gab. D125=D80=D80. Savienojošo galviņu tips "BOGDANOV". AWG"  kataloga nr Ident-No  60607533" vai ekvivalents 

	137
	Sūckurvis ar vārstu sūcvadiem
	1 gab. Pludiņu no sūckurvja iespējams atdalīt tā, lai sūckurvis paliek pievienots pie sūcvada. Savienojošās galviņas tips "BOGDANOV" D125

	138
	Aizsargsiets sūcgroza aizsardzībai
	1 gab. Paredzēts aizsardzībai no sīku svešķermeņu iekļūšanas sūckurvī tā izmantošanas laikā

	139
	Ugunsdzēsības stenders
	1 gab., “Maskavas" tips, savienojumi (galviņas)-“Bogdanova" tipa (speciālā aprīkojuma nodalījumā) ar atslēgu Tallinas tipa hidrantu atvēršanai

	140
	Ugunsdzēsības rokas stobri ražība līdz 230 l/min
	2 gab., ar  regulējamu strūklu  (kompakta, izsmidzināta, noslēdzama),  ražība no 100 l/min līdz 230 l/min pie spiediena 4-8 bar., paredzēti ugunsgrēku dzēšanai ar ūdeni un putu - ūdens maisījumu (savienojuma galviņas tips “BOGDANOV" D50), Protek 332 ar pašatīrīšanās funkciju vai ekvivalents

	141
	Ugunsdzēsības  rokas stobri ražība līdz 510 l/min
	1 gab., ar regulējamu strūklu (kompakta, izsmidzināta, noslēdzama),  ražība no 250 l/min līdz 510 l/min pie spiediena 5-8 bar., paredzēti ugunsgrēku dzēšanai ar ūdeni un putu - ūdens maisījumu (savienojuma galviņas tips “BOGDANOV" D50) Protek 333 ar pašatīrīšanās funkciju vai ekvivalents

	142
	Jumta un starpsienu stobrs
	1 gab., ar iespēju  padot ūdeni zem jumta, starpsienu  un degošas kūdras dzēšanai, "Shilla FIRE" SL sērija vai ekvivalenti, ne mazāk kā 1,3 m garš (savienojuma galviņas tips “BOGDANOV" D50)

	143
	Šļūteņu pārejas
	2 gab. D50=D70; 2 gab. D50=D80; 2.gab. D70=D80  2.gab. D40=D50 savienojuma tips  "BOGDANOV"

	144
	Šļūteņu tiltiņi
	2 gab., šļūteņu līnijas aizsardzībai, lai nodrošinātu šļūteņu līnijas šķērsošanu transporta līdzekļiem

	145
	Šļūteņu atslēgas
	2 gab. no katra veida -  (D80, D50, D125) vai universālās, šļūteņu līnijas uzstādīšanai vai demontēšanai 

	146
	Putu jaucējs
	1 gab., ar regulēšanas iespēju 0-6%, savienojumu (galviņas) - “Bogdanova" tipa, ūdens caurplūde 400-800 l/min pie spiediena 5 bar

	147
	Šļūteņu bandāža (universāla) 
	4 gab. Izmantojami D50 un D80 spiedvadu bojājumu novēršanai. 

	148
	Šļūteņu turētājs 
	4 gab., šļūteņu līnijas fiksēšanai augstumā. 

	149
	Motorsūknis:
	1 gab., pārnēsājamais mazgabarīta motorsūknis  (degvielai nav jājauc eļļa klāt), komplektā ar sūcvadiem ūdens ņemšanai (garums ne mazāk par 6 m (2x3) un sūcgrozu un nepieciešamo komplektāciju, izmantojams  ar uz automobiļa esošām šļūtenēm un stobriem, izņemams. Iedarbināms ar akumulatoru un rokas starteri

	150
	# motorsūkņa ražība pie uzsūkšanas augstuma 3 m 
	ne mazāk kā 1000 l/min jauda pie 3 bar spiediena

	151
	# motorsūkņa uzsūkšanas augstums
	ne mazāks par 6 m

	152
	# motorsūkņa celšanas augstums
	ne mazāks par 80 m 

	153
	# motorsūkņa masa
	līdz 45 kg

	154
	# maksimālais darba spiediens 
	ne mazāks kā 8 bar

	155
	Sūckurvis ar vārstu D80
	1 gab. Savienojošās galviņas tips "BOGDANOV" D80 

	156
	Hidrantu āķis
	1 gab. paredzēts hidrantu vāku vāku atvēršanai

	157
	Magnēts hidrantu lūku atvēršanai 
	1 gab., magnētisks, pacelšanas spēks vismaz 350kg, paredzēts ugunsdzēsības hidranta vāka atvēršanai

	158
	Šķēres 
	metālisku detaļu pārgriešanai, ar maksimālu griešanas spēku ne mazāku par 1200N/mm² (speciālā aprīkojuma nodalījumā)

	159
	Pulvera ugunsdzēšamie aparāts
	6kg, 1 gab

	160
	Instrumentu komplekts
	Instrumenta materiāls - hroma vanādija sakausējums. Instrumentiem jābūt izvietotiem  izturīgā plastikāta  transporta kastē ar speciālajiem nodalījumiem katram instrumentam. Komplektā minimālais sastāvs:                                                                                                                    1/4"
11 gb. - Muciņas Super-Lock 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
5 gb. - Muciņas pagarinātas Super-Lock. 6, 7, 8, 9, 10 mm
1 gb. - Tirkšķatslēga 72 zobi, ātrais muciņu nomaiņas mehānisms.
1 gb. - Adapteris
1 gb. - Pagarinātājs 75 mm
1gb. - Kardāns
1/2", 14 gb. - Muciņas Super-Lock 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 gb - Muciņas svecēm 16, 21 mm
1 gb. - Tirkšķatslēga 72 zobi, ātrais muciņu nomaiņas mehānisms.
1 gb. - Pagarinātājs 75 mm
1 gb. - Kardāns, Uzgaļi, 1/4"
11 gb. - Torx T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (2x)
10 gb.- Torx ar caurumu T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (2x)
9 gb. - Seškanši 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
4 gb. - Plakanie 3, 4, 5.5, 7 mm
4 gb. - Krusta PH Nr. 0, 1, 2, 3, 4 gb. - Krusta PZ Nr. 0, 1, 2, 3
12 gb. - Kombinētās atslēgas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
3 gb. - Skrūvgriežņi plakanie 4x80, 6.5x150, 8x200 mm
2 gb.- krusta skrūvgriežņi PH Nr. 1x80, 2x100 mm
1 gb.- Plakanknaibles 180 mm, 1 gb. - Universālās stangas 240 mm
1gb. - Āmurs 300 g,  1 gb. - Elektriķu stangas,1 gb.

	161
	Šķēres
	metālisku detaļu pārgriešanai, ar maksimālu griešanas spēku ne mazāku par 1200N/mm²

	162
	Cirvis
	2 gab, Ugunsdzēsēju cirvis Helko vai ekvivalents svars - 3.2 - 3,9 kg, ar cietkoka kātu, kura garums vismaz 90 cm. 

	163
	Universālais lauznis (Hooligan tools)
	1 gab., "Hooligan tools", garums ne mazāk kā 900 mm, The Hooligan Tool Part #22-000600

	164
	Smagais lauznis 
	1gab., garums vismaz 1500mm, diametrs - ne mazāk kā 30mm, svars vismaz 7kg. 

	165
	Vieglais lauznis 
	1 gab., garums vismaz 600mm, svars vismaz 1,5kg.

	166
	Veseris 
	1 gab. svars - 5 -7 kg. Stikla šķiedras kāts

	167
	Ķeksis 
	1 gab. var būt saliekams ar kopējo garumu ne mazāku kā 4m

	168
	Pulvera ugunsdzēsības aparāts 
	2 gab.  Katrs  6 kg. Dzēšanas klase, ne zemāka par 43A/233B. Atbilst MK noteikumiem Nr.238

	169
	Stropes
	2 gab. tekstila stropes ne īsākas par 5 m ar cilpām galos, 2 gab. tekstila stropes vismaz 3m garas ar cilpām galos. 2 gab standarta tekstila tropes ar sprūdrata mehānismu

	170
	Gumijas cimdi vienreizējie 
	1 iepakojums, vismaz 100 gab. cimdu

	171
	Notikuma vietas norobežojuma lente (250 m spole)
	2 gab., sarkana-balta vai sarkana-dzeltena

	172
	Notikuma vietas norobežojuma balsts/konuss.
	4 gab. Saliekams (teleskopisks) konuss ar atstarojošām joslām un integrētām LED gaismām. Kā strāvas avots tiek izmantotas baterijas vai akumulatori. (baterijas un nepieciešamās instalācijas un elektrovadu komponentes komplektā). PVC vai cita izturīga materiāla soma/maisiņš konusa uzglabāšanai. Konusa pamatkrāsa – oranža. Piemērots lietošanai dažādos laika apstākļos. Svars 1,5 kg – 10 kg. Konusa augstums darbā stāvoklī 60 – 70 cm
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	20 litru degvielas kannas
	1 gab. (speciālā aprīkojuma nodalījumā)

	174
	20 -30 litru kannas (putu koncentrātam)
	2 gab. (speciālā  aprīkojuma  nodalījumā)

	175
	Prasības attiecība uz personāla apmācību:

	176
	#apmācības vieta
	pasūtītāja norādītajā adresē

	177
	#apmācību ilgums
	2 dienas

	178
	#apmācību saturs
	automobiļa (un uz tā uzstādīto sistēmu) vadīšanas īpatnības, tehnikas ekspluatācijas jautājumi

	179
	Funkcionālie un tehniskie parametri, pēc kuriem iepirkuma komisija vērtēs, vai piedāvātie izstrādājumi ir ekvivalenti
	dotās tehniskās specifikācijas prasības un parametri, kuri noteikti šajā tehniskajā specifikācijā minētajos  standartos un normatīvajos aktos

	180
	Prasības attiecībā uz preces piegādi, iebūvi, uzstādīšanu
	piegādāta pilnā komplektācijā, darba kārtībā

	181
	Piegādei paredzēto ugunsdzēsības automobiļa prototipa ražošanas saskaņošanas etapi:
	pirmais etaps - elektroniskā veidā. Pie ražotāja rūpnīcā  jānotiek  ne mazāk kā 3 ražošanas saskaņošanas etapi

	182
	# pirmā saskaņošana
	elektroniskā veidā, izskata automobiļa šasijas, kabīnes un speciālās virsbūves skices

	183
	# otrā saskaņošana
	automobiļa šasijas, kabīnes, ūdens tvertnes  un izgatavotās speciālās virsbūves  savienošanas saskaņošana

	184
	# trešā  saskaņošana
	aprīkojuma izvietojuma saskaņošana. Komplektācijā paredzētā noņemamā/uzstādāmā aprīkojuma, tā  izvietojuma speciālajā virsbūvē un speciālās virsbūves uzbūves saskaņošana pie ražotāja

	185
	# ceturtā  saskaņošana
	uzbūvēta un pilnībā nokomplektēta automobiļa saskaņošana pie ražotāja

	186
	Papildarīkojums un instrukcijas:

	187
	Diagnostika
	pieslēdzama pie CAN pieslēguma, lai nolasītu kļūdas

	188
	Ūdens sūknis
	detalizēta sūkņa lietošanas un apkopes (gan ūdens, gan putu padošana) instrukcija PDF un elektroniskā PDF formātā.

	189
	Ūdens sūknis
	sūkņa ar visām saistošam komponentēm rasējums un rezerves daļu saraksts/nomenklatūra PDF formātā

	190
	Elektroshēmas
	bākuguņu, speciālās virsbūves  elektroshēmas

	191
	Automobilis
	tehniskās apkopes darbu uzskaitījumu saraksts, eļļošanas diagramma (dienas, nedēļas, mēneša u.c.)

	192
	Automobilis
	izsniegts otrs automobiļa  atslēgu komplekts

	193
	Prasības attiecībā uz preces garantiju:
	 

	194
	Ūdens sūknis
	10 gadu garantija

	195
	Ūdens tvertne
	10 gadu garantija

	196
	Virsbūves stiprinājumi pie šasijas 
	10 gadu garantija

	197
	Aprīkojums
	ne mazāk kā 2 gadu garantija

	198
	Prasības attiecībā uz preces piegādi:
	piegādāta pilnā komplektācijā, darba kārtībā

	199
	# reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā 
	piegādātājam jāreģistrē  automobilis Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vārda atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

	200
	Apdrošināšana
	OCTA apdrošināšana spēkā ne mazāk kā 11 mēnešus.

	201
	Prasības attiecībā uz preces tehnisko apkopi un remontu, rezerves daļu piegādi garantijas laikā 
	oficiālā automobiļa ražotāja servisa iespējas Latvijas Republikā, garantijas laikā tehniskās apkopes un nepieciešamos garantijas remontdrabus veic piegādātājs

	202
	Prasības attiecībā uz piegādājamo papildu aprīkojumu, preces aprakstiem, instrukcijām u.c. dokumentiem
	detalizēta visa automobiļa ekspluatācijas un apkopju instrukcija latviešu un angļu valodās, t.sk.  par katru ugunsdzēsības un glābšanas aprīkojuma veidu ar nepieciešamajiem attēlojumiem, zīmējumiem izvietotiem atbilstoši tekstam, detaļu katalogs ar izgatavotāja kodiem nepieciešamo detaļu pasūtīšanai to nomaiņas gadījumiem. Papīrformā un elektroniski "pdf" vai "doc" formātā, kas saglabāta pārnēsājamā datu nesējā, piemēram, USB vai CD

	203
	Prasības attiecībā uz piegādes vietu
	pasūtītāja norādītajā adresē
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	Skaits, gab.
	Summa kopā EUR bez PVN

	Augstas caurgājības autocisterna 4 x 4
	
	1
	

	Summa kopā EUR bez PVN

PVN 21%

Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	

	
	


Līdz 20.05.2020 (ieskaitot) gaidīsim jūsu piedāvājumu par augstas caurgājības autocisterna 4 x 4.

Kontaktpersona: Valdis Straume tālr: 65455852, 29166120
